**MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA**

**PARA LA PROPUESTA**

**Adquisición de Repuestos para Actualización Sistema de Comunicación Satelital Equipos en el DDV**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOTE** | **ITEM** | **GTB** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** | **PROPONENTE** | |
| **ESPECIFICACIÓN SOLICITADA** | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** |
| **1** | **1.3** | LNB BANDA C MARCA: NJRC NP: NJS8487S | PZA. | 22 |  |  |
| **1.4** | BUC BANDA C 5W MARCA: NJRC NP: NJT5669F | PZA. | 22 |  |  |
| **1.5** | MODEM SATELITAL iQ DESKTOP+ 90W GEN2 MARCA: IDIRECT NP: BP500487 K0000280-0003 | PZA. | 22 |  |  |
| TIEMPO DE ENTREGA LOTE 1: 90 días calendario | |  | |  |  |
| **2** | **2.1** | **BUC 60W C-BAND COMTECH** LPODRC C-BAND Block UP Converter (BUC) CEFD Overlay White Unit 60 Watt Psat/ 50 Watt P1dB SSPA Power 90-264 VAC Primary Input Power / Dedicated Conector Ethernet / FSK 5850 - 6650 Mhz (Extended Band) 4900 MHz LO (available in PS1 and PS1.5 Packages) Type N Conector RF Output LNB Base Unit (C-Band) LNB not included LPODRC C-Band Accessories Spar Mount - 1,0 in x 2,5 in AC Conector (Accesories are for: 60 Watt Psat / 50 Watt P1dB SSPA Power) | PZA | 1 |  |  |
| **2.2** | AMPLIFICADOR EN LÍNEA AJUSTABLE DE 0 A +24dB, FREC. DE OPERACIÓN 700-2150 MHZ ENVIA REFERENCIA DE 10 MHZ, RACKEABLE ENTRADA 18-24VDV NP: AMP215001FA000 MARCA: QUINTECH | PZA | 1 |  |  |
| **2.3** | SPLITTER COMBINER 4VIAS BANDA L NP: ETL 22544-F7F7 MARCA: ETL WARR 36M (36 MONTH WARRANTY) | PZA | 1 |  |  |
| **2.4** | CONVERSOR FO/ETH MARCA: PLANET NP: IFT-805AT | PZA. | 1 |  |  |
| **2.5** | MULTIMODO 2KM, 100Mbps SFP FO TRANSCEIVER (-40 to 75C), DDM SUPPORTED MARCA: PLANET NP: SFP MFB-TFX | PZA. | 1 |  |  |
| TIEMPO DE ENTREGA LOTE 2: 160 días | |  | |  |  |
| **3** | **3.1** | PROTECTORES DE DESCARGA DC2 5GHZ GASEOSO RF COAXIAL MARCA: POLIPHASER NP: MDS24-F-F | PZA | 22 |  |  |
| **3.2** | INVERSOR/CARGADOR SALIDA 220VAC ENTRADA: 24VDC POTENCIA: 2400W NP: APSINT2424 MARCA: TRIPLITE | PZA | 3 |  |  |
| **3.3** | PROTECTOR DE SOBRETENSIÓN ETHERNET  NP: TSJ-10GBEPOE-TT MARCA: TRANSTECTOR | PZA | 22 |  |  |
| TIEMPO DE ENTREGA LOTE 3: 90 días | |  | |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Condición de Entrega: DDP – Delivered Duty Pay |  |  |
| Dirección – Lugar de Entrega : Almacenes de YPFB Transporte S.A. (contempla descarguio de materiales) |  |  |
| Garantía: Los equipos además de ser completamente nuevos deben incluir garantía de 12 meses a partir de la fecha de entrega |  |  |